
Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.                                                                                           
 

РЕГЛАМЕНТ №_
Технического обслуживания системы водяных установок пожаротушения

	Перечень работ 
	Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта
	Периодичность обслуживания специализированными организациями 
(Строймонтажавтоматика плюс) 
по договору
	Примечание

	Внешний осмотр оборудования и частей входящих в систему
	
	Ежемесячно
	

	Произвести внешний осмотр и регистрацию показаний измерительной аппаратуры
	
	То же
	

	Произвести контроль рабочего положения затвора запорных устройств
	
	То же

	

	Произвести контроль состояния основного и резервного источников питания
	
	То же
	

	Проверить автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный
	
	То же
	

	Проверить работоспособность насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т.п
	
	То же
	

	Проверить выдачу команды при срабатывании АУП на включение всех видов сигнализации и оповещения, на включение вентиляционных систем, в том числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые помещения, в насосную станцию, в диспетчерскую или пожарный пост и т.п.)
	
	То же
	

	Проверить работоспособность сигнализации при неисправности АУП или его технических средств
	
	То же
	

	Проверить наличие в диспетчерской (пожарном посту), насосной станции и на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических схем, табличек и
т.п.)
	
	Ежеквартально
	

	Проверить наличие в помещении насосной станции инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности АУП или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме
	
	То же
	

	Проверить прочность крепления технических средств АУП и трубопроводов
	
	То же
	

	Произвести проверку наличия на технических средствах АУП табличек или шильдиков с обозначением аналогичным, нанесенным на гидравлической схеме
	
	То же
	

	Проверить работоспособность АУП при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды.
	
	Ежемесячно
	

	Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие), в том числе и с электроприводом
	
	Ежеквартально
	

	Проверить работоспособность АУП в автоматическом режиме без пуска воды.
	
	Ежемесячно
	



Заказчик:       ____________________    /________/                                                    
Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./

image1.png
CTPOM
MOHTAX
ABTOMATUKA
nnioc




